**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**HF 360**

**COM1 - Aufputz**

Hochfrequenz - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 3,50 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 230 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; Einstellungen via Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis und Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 51 x 120 x 120 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 751302

**Bestellbezeichnung** HF 360 COM1 - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen