**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**HF 360-2**

**BT IPD - Aufputz**

Hochfrequenz - Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit BT IPD Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; Einstellungen via Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 57 x 123 x 123 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064426

**Bestellbezeichnung** HF 360-2 BT IPD - Aufputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen