**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**HF 360-2**

**COM1 - Unterputz**

Hochfrequenz - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; Einstellungen via Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 61 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064433

**Bestellbezeichnung** HF 360-2 COM1 - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen