**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**HF 360-2**

**DALI-2 APC - Unterputz**

Hochfrequenz - Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: Ø 12 m (113 m²), Reichweite Tangential: Ø 12 m (113 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz, max. 64 Teilnehmer; Schutzart: IP20; Zeiteinstellung: 5 s – 30 Min.; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 3 – 90 %, 1-60 Min., ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Adressable/Broadcast 64 EVG´s; Einstellungen via Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth DALI-Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 61 x 103 x 103 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064266

**Bestellbezeichnung** HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen