**STEINEL Professional Sensor-LED-buitenlamp**

**L 825 SC**

**antraciet**

Afmetingen (L x B x H): 157 x 331 x 95 mm; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Montagehoogte max.: 2,50 m; Sensortechnologie: iHF (intelligente HF-techniek); Zendvermogen: < 1 mW; Vermogen: 9,7 W; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master; Slavemodus instelbaar: Nee; Kleurtemperatuur: 3000 K; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Led-levensduur (25 °C): > 60000; Sokkel: zonder; Led-koelsysteem: Active & Passive Thermo Control; Met bewegingsmelder: Ja; Registratiehoek: 160 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte detail: instelbaar registratiebereik op 2 assen; Reikwijdte radiaal: r = 5 m (35 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (35 m²); Schemerschakelaar: Ja; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 10-30 min., hele nacht; Hoofdlicht instelbaar: 50 - 100 %; Functies: Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: II; Omgevingstemperatuur: -20 – 40 °C; Zendreikwijdte: 30 m; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Incl. stickervel met huisnummers: Nee; Met afstandsbediening: Nee; Variant: antraciet

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.**

**Bestelaanduiding**

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen