**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**Hallway**

**KNX - op de muur V3.5**

Afmetingen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Bluetooth, Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: KNX - op de muur; VPE1, EAN: 4007841079079; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: Binnen, hal / gang; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: -25 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 30 V; Eigen verbruik: 0,7 W; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Lichtsensor; Montagehoogte: 2 – 4 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: Gang, 360 °; Openingshoek: 140 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: 25 x 3 m (75 m²); Reikwijdte tangentiaal: 25 x 3 m (75 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Schemerinstelling: 10 – 1000 lx; Tijdinstelling: 10 sec. – 1092 min; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Behaaglijkheid, Schemerschakelaar, Afzonderlijke pyrometing, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Logische poort, Luchtvochtigheid-uitgang, Temperatuuruitgang; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 30 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 079079

**Bestelaanduiding** Hallway KNX - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen