**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**IR Quattro HD-2 24m**

**COM1 - Deckeneinbau**

Passiv Infrarot - Präsenzmelder für den Deckeneinbau im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Radial: 9 x 9 m (81 m²), Reichweite Tangential: 24 x 24 m (576 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 1 Schließer, Zeiteinstellung: 30 s – 30 Min.; Einstellungen via Connect Bluetooth Mesh, App, Potis und Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 106 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 079406

**Bestellbezeichnung** IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen