**STEINEL Professional Sensor-LED-buitenlamp**

**GL 85 SC 600**

**met bewegingsmelder**

Afmetingen (L x B x H): 136 x 146 x 600 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; Met afstandsbediening: Nee; Variant: met bewegingsmelder; VPE1, EAN: 4007841078669; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, tuin; Incl. stickervel met huisnummers: Nee; Montageplaats: Staand; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: I; Omgevingstemperatuur: -20 – 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Vermogen: 9 W; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Onderkruipbescherming: Nee; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte detail: instelbaar registratiebereik op 3 assen; Reikwijdte radiaal: r = 5 m (35 m²); Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (35 m²); Schemerschakelaar: Ja; Lichtstroom totaal product: 655 lm; gemeten Lichtstroom (360°): 655 lm; Totale efficiëntie van het product: 72,7 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Levensduur led L70B50 (25°): > 60000; Lichtstroomafname volgens LM80: L70B50; Sokkel: zonder; Soft-lightstartfunctie: Ja; Permanente verlichting: inschakelbaar; Functies: Bewegingssensor, Buurgroepfunctie; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Ja; Basislichtfunctie tijd: 10s-60 min., Lichtsterktegestuurd, UIT; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Basislichtfunctie in procenten: 0 – 100 %; Basislichtfunctie procent, vanaf: 0 %; Basislichtfunctie procent, tot: 100 %; Koppeling via: Bluetooth Mesh Connect; Index kleurweergave CRI: = 82; Registratiehoek: 160 °

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 078669

**Bestelaanduiding** GL 85 SC 600 met bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen