**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Hallway**

**COM1 - Aufputz schwarz**

Hochfrequenz - Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 10 sec – 60 min; Einstellungen via Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 62 x 123 x 123 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 082048

**Bestellbezeichnung** Hallway COM1 - Aufputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen