**STEINEL Professional LED-Buitenspot zonder sensor**

**XLED PRO ONE Max**

**zonder bewegingsmelder - wit**

Afmetingen (L x B x H): 202 x 259 x 226 mm; Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem; Met bewegingsmelder: Nee; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Variant: zonder bewegingsmelder - wit; VPE1, EAN: 4007841086824; Toepassing, plaats: Buiten; Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis; kleur: wit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond, wand; Montage: Op de muur, Wand; Slagvastheid: IK03; Bescherming: IP44; Beschermingsklasse: I; Omgevingstemperatuur: -20 – 40 °C; Materiaal van de behuizing: Aluminium; Materiaal van de afdekking: Transparant glas; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schemerschakelaar: Nee; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Lichtstroom totaal product: 6093 lm; gemeten Lichtstroom (360°): 6093 lm; Totale efficiëntie van het product: 123 lm/W; Kleurtemperatuur: 3000 K; Kleurafwijking led: SDCM3; Type lichtbron: Led niet vervangbaar; Levensduur led L70B50 (25°): > 36000; Led-koelsysteem: Passive Thermo Control; Functies: Relaisuitgang; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: Kabel; Vermogen: 49,4 W; Index kleurweergave CRI: = 80

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 086824

**Bestelaanduiding** XLED PRO ONE Max zonder bewegingsmelder - wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen