**STEINEL Professional Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder**

**PD-24 ECO**

**COM1 - op de muur zwart**

Afmetingen (Ø x H): 129 x 70 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Afstandsbediening, Smart Remote, Potentiometers; Met afstandsbediening: Nee; Variant: COM1 - op de muur zwart; VPE1, EAN: 4007841087821; Uitvoering: Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn; kleur: zwart; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W; Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 50 st; Led-lampen > 8 W: 500 W; Capacitieve belasting in μF: 176 µF; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2 – 4 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 5.5 m (24 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 24 m (452 m²); Reikwijdte aanwezigheid: Ø 7.5 m (44 m²); schakelzones: 1436 schakelzones; Abdeckmaterial Lieferumfang: afdekplaatjes; Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica, (Half-) automatisch, Normaal- / testbedrijf, Potentiometer, Relaisuitgang; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel; Koppeling, aantal: max. 10 sensoren

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 087821

**Bestelaanduiding** PD-24 ECO COM1 - op de muur zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen