**STEINEL Professional Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder**

**PD-24 ECO**

**DALI-2 Input Device - inbouw wit**

Afmetingen (Ø x H): 109 x 74 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: DALI-2 Input Device - inbouw wit; VPE1, EAN: 4007841088279; Uitvoering: Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn; kleur: wit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Voedingsspanning detail: DALI-bus; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2 – 4 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 5.5 m (24 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 24 m (452 m²); Reikwijdte aanwezigheid: Ø 7.5 m (44 m²); schakelzones: 1436 schakelzones; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel; Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101: 84 mA; Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning: 12 mA; Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb: 17 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 088279

**Bestelaanduiding** PD-24 ECO DALI-2 Input Device - inbouw wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen