**STEINEL Professional Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder**

**PD-8 ECO**

**KNX - plafondinbouw wit**

Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Smart Remote, ETS-software, Bus; Met afstandsbediening: Nee; Variant: KNX - plafondinbouw wit; VPE1, EAN: 4007841087975; Uitvoering: Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn; kleur: wit; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Plafondinbouw, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 2 – 4 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Registratiehoek: 360 °; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 4.5 m (16 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²); Reikwijdte aanwezigheid: Ø 6 m (28 m²); schakelzones: 492 schakelzones; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica; Schemerinstelling: 2 – 800 lx; KNX-functies: Lichtsterktewaarde, Lichtuitgang 2x, Regeling constant licht, Schemerschakelaar, basislichtfunctie, HVAC-uitgang, Logische poort, Aanwezigheid-uitgang, Sabotage bescherming, Dag- / nachtfunctie; Soort koppeling: Master/master; Koppeling via: Kabel; Nominale stroom: 10 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 087975

**Bestelaanduiding** PD-8 ECO KNX - plafondinbouw wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen