**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 345 MX Highbay**

**DALI-2 APC - Aufputz eckig**

Passiv Infrarot - Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 APC Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 30 x 4 m; mit 280 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 4,00 – 16,00 m; optionale Montagehöhe 12 m, Reichweite Radial: 30 x 4 m (120 m²), Reichweite Tangential: 30 x 4 m (120 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 5 sec – 15 min; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 50 %, 1-30 Min. Ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Broadcast 1x30 EVG´s; Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm; DALI-2 Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 010591

**Bestellbezeichnung** IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen