**STEINEL Professional Optischer Sensor**

**HPD2**

**IP**

Optischer Sensor im Innenbereich mit IP Schnittstelle, Erfassungsbereich 110 °, mit 10 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,30 – 6,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: r = 10 m (96 m²), Reichweite Radial: r = 10 m (96 m²), Reichweite Tangential: r = 10 m (96 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 18.0 – 55 V, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Einstellungen via Web-Interface; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 52 x 86 x 156 mm; Inklusive Eckwandhalter

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 033965

**Bestellbezeichnung** HPD2 IP

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen