**STEINEL Professional Bewegingsmelder**

**IS 3360 MX Highbay**

**KNX - op de muur vierkant V3**

Afmetingen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote; Met afstandsbediening: Nee; Variant: KNX - op de muur vierkant; VPE1, EAN: 4007841058364; Uitvoering: Bewegingsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: stellingmagazijn, sporthal, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Materiaal: kunststof; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Technologie, sensoren: passief infrarood, Lichtsensor; Montagehoogte: 4,00 – 14,00 m; Montagehoogte max.: 14,00 m; Optimale montagehoogte: 12 m; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 180 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja; Elektronische instelling: Nee; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 14 m (154 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 36 m (1018 m²); schakelzones: 1416 schakelzones; Afdekmateriaal: afdekplaatjes; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 12,5 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 058364

**Bestelaanduiding** IS 3360 MX Highbay KNX - op de muur vierkant

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen