**STEINEL Professional Schemerschakelaar**

**Light Sensor Dual**

**KNX - inbouw rond V3**

Afmetingen (Ø x H): 124 x 51 mm; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote; Variant: KNX - inbouw rond; VPE1, EAN: 4007841058340; Uitvoering: Regelaar constante verlichting; Toepassing, plaats: Buiten, Binnen; Toepassing, ruimte: klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte / vergaderruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: wand, plafond; Montage: In de muur, Wand, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: -20 – 50 °C; Voedingsspanning detail: KNX-bus; Met busaansluiting: Ja; Montagehoogte: 2,00 – 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Schemerinstelling: 2 – 1000 lx; basislichtfunctie: Ja; Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Ja; KNX-functies: Lichtuitgang 2x, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, Schemerschakelaar, Logische poort; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: KNX-bus; Nominale stroom: 12,5 mA

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 058340

**Bestelaanduiding** Light Sensor Dual KNX - inbouw rond

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen