**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**Funktaster PB4-Bluetooth**

Systemkomponenten für die Wandmontage Aufputz im Innenbereich Versorgungsspannung: durch Betätigung der Tasterwippe, stromunabhängig; Schutzart: IP20; Vernetzung: Nein; Einstellungen via Connect Bluetooth Mesh und App; Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 15 x 81 x 81 mm; TÜV Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 084660

**Bestellbezeichnung** Funktaster PB4-Bluetooth

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen