**STEINEL Professional Systemkomponenten**

**UA6 KNX-S**

Systemkomponenten mit KNX Schnittstelle, 6 Kanäle; Versorgungsspannung: 21 – 32 V, KNX-Bus; Schutzart: IP20; 3000 W; Vernetzung: Ja; Farbe: Grau; EMC Zertifikat

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 089160

**Bestellbezeichnung** UA6 KNX-S

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen